**Характеристика**

**ТОО «Power Beton»**

|  |  |
| --- | --- |
| *Директор* | *Жанаков Куаныш Алимжанович* |
| *Год ввода в эксплуатацию*  | *2012 год* |
| *Основной вид деятельности* | *производство бетонных и железобетонных изделий* |

ТОО «Power Beton» основано на базе производственного участка ТОО «Power», которое является учредителем, в феврале 2012г.

Продукция предприятия ориентирована на потребности ТОО «Power». Предприятие состоит из трех производственных цехов №№1,2,3. Цех №1 расположен по адресу Пожарная 5 и выпускает стойки опор ЛЭП марки СВ-105. Мощность 12 000 стоек в год.

Цеха №2,3 расположены в Майкудуке на территории пром.базы завода Стройкомплект, в двух отдельно стоящих промышленных зданиях.

**Цех №2** расположен в трехпролетном здании.

 В пролете №1 установлена и выпускает продукцию автоматизированная линия NHP 520 « NAMTAS». Производство запущено в июне 2012г. Мощность линии составляет 60 000 стеновых камней в месяц

На автоматизированной линии «NAMTAS» производится следующая продукция:

 - камни стеновые бетонные ( КСЛ);

 - плиты бетонные тротуарные (брусчатка);

 - камни бетонные бортовые (бордюр).

В пролете №2 монтируется агрегатно-поточная линия по производству ЖБИ, мощность 8600 м3 в год.

На агрегатно-поточной линии будет производится следующая продукция:

 - плиты перекрытия многопустотные (ПК);

 - блоки бетонные для стен подвалов (ФБС);

 - фундаменты под колонны (ФК);

 - стойки (УСО);

 - бордюры

В данное время ведутся пуско-наладочные работы

В пролете №3 устанавливается линия по выпуску минерального порошка, сырья для производства пенобетона. Пуско-наладка в ноябре этого года.

 **Цех №3** по производству пенобетона расположен в однопролетном , отдельно стоящем здании . В данное время ведется монтаж технологического оборудования. Пуско-наладочные работы начнутся в октябре этого года

Реализации данного проекта позволит создать порядка 160 рабочих мест. Количество сотрудников занятых на производстве в данный момент составляет 80 человек, занятых на монтаже 42 человека. После запуска всех линий эти 42 рабочих остаются работать на производстве

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Ед.изм.** | **Проектная мощность в натуральном выражении** |
|
| **месяц** | **год** |
| Стойки опор ЛЭП до 10 кВ с гидроизоляцией | шт. | 1 000 | 12 000 |
| Плиты многопустотные, ГОСТ 9561-91 | шт. | 196 | 2 352 |
| Фундаментные блоки стен подвалов | шт. | 501 | 6 000 |
| Фундаментные блоки стен подвалов доборные | шт. | 145 | 1 720 |
| Блоки стеновые шлакобетонные | шт. | 184 | 2 200 |
| Блоки стеновые шлакобетонные доборные | шт. | 28 | 320 |
| Перемычки брусковые, ГОСТ 948-84 | шт. | 788 | 9 408 |
| Лестничные ступени, ГОСТ 8717.0-84 | шт. | 627 | 7 520 |
| Кольца колодезные, ГОСТ 8020-90 | шт. | 113 | 1 344 |
| Крышки колодцев | шт. | 68 | 800 |
| Днища колодцев | шт. | 68 | 800 |
| Лотки на каналы электрокабелей | шт. | 300 | 3 600 |
| Камни бетонные | шт. | 45 667 | 548 000 |
| Брусчатка | шт. | 11 550 | 138 600 |
| Бордюр | шт. | 14 400 | 172 800 |
| Цемент | т | 1 500 | 18 000 |