##  Кулер Ecotronic K21-LCE

 Напольный кулер со шкафчиком. Электронное охлаждение. Корпус белого цвета с черной глянцевой вставкой лицевой панели. Шкафчик для хранения. Краны нажим «кружкой». Индикация на лицевой панели. Отдельные выключатели на нагрев и охлаждение на задней стенке. Бак горячей воды 0,8 л, бак холодной воды 0,6 л.

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Тип установки: | Напольный |
| Основные функции: | Нагрев и охлаждение |
| Загрузка бутыли: | Сверху |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Шкафчик: | Для хранения ~16л. |
| Цвет/Материал корпуса: | Белый/светлый |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
| Охлаждение: | 2 л/ч (≥ 10 C°) |
| Бак горячей воды: | ≥ 0,8, не разборный |
| Бак холодной воды: | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ~ 50 Вт |
| Дисплей: | Дисплей без управления |
| Тип кранов: | Подача воды "нажим кружкой" |
| Защита на кран горячей воды: | Без защиты |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Напряжение: | 220-230В / 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 945x295x310 mm. |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ): | 990x330x320 mm. |
| Объем: | 0.105 м.куб |
| Вес: | 8.98 кг |

 