ТОО «Новый Город»

г. Караганда, ул.Казахстанская, 38

 тел. факс 41-66-24

моб. тел. 8-701-521-19-02

8-701-521-18-50

E–mail: newgorodkz@mail.ru.

www.newgorod.kz

**ПРАЙС-ЛИСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***НОВИНКА*****Cверхтонкий жидкий керамический теплоизолятор** **RE-THERM** Предназначен для утепления любых объектов строительства и энергетики (фасадов и кровли зданий, трубопроводы ХВС и ГВС, воздуховоды, котлы, бойлеры, средства транспорта.)Цена за 1 литр 2000 тг. |  C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Загрузки\2906_5.jpg |
| Шлакоблоки пустотелые (вибропресс)размер: 19,0 \* 39,0 смтолщина: 19,0 см, 1м³=66штЦена : 110 тг\шт**Теплый блок**размер: 40\*40 смтолщина: 19 см; 1м3=33штЦена: 630 тг/шт | C:\Users\Владелец\Desktop\шлакоблок.jpgC:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\ТЕПЛЫЙ БЛОК\Фото0790.jpg |
| **Шестигранник (вибропресс)**размер: 19,0 см \* 22,0 смтолщина: 7,0 см; 1м2=31.9штЦена: Серый 1450 тг/кв.м Красный 1550 тг/кв.м | [Sześciokąt 12/3] |
| **Толстушка (вибропресс)**размер: 24,5 см \* 19,5 смтолщина: 7,0 см; 1м2=27штЦена: Серая 1450 тг/кв.м Красная 1550 тг/кв.м | [Mag 8/1] |
| **Брусчатка Квадрат (вибропресс)**размер: 19,0 см\*19,0 смтолщина: 7,0 см; 1м2=27.7штЦена: Серый 1450 тг/кв.м Красный 1550 тг/кв.м | [Lastriko 71/1] |

**Брусчатка (вибролитьё)**

размер: 25,0 см\* 25,0 cм
толщина: 6,0 cм; 1м2=16шт
Цена Серая 1850 тг/кв.м

 Красная 1950 тг/кв.м

|  |  |
| --- | --- |
| **Чешуя (вибролитьё)**размер: 24,0 см \* 24,0 смтолщина: 4,0 см; 1м2=20штЦена Серая 1550 тг/кв.м | [Łuska bikini 2/3 |

****

**Рваный камень (вибролитьё)**

размер: 26,7 см \* 33,0 cм

толщина: 3,0 см; 1м2=11,3

Цена Серый 1250 тг/кв.м

****

**Круг (вибролитьё)**

размер: 50,0 см \* 50,0 cм
толщина: 5,0 cм
Цена Серый 450 тг/шт

 Красный 470 тг/шт



# Полукрестовина (вибролитьё)

размер: 60,0 см \* 30,0 cм
толщина: 5,0 cм
Цена Серая 250 тг/шт

 Красная 260 тг/шт



# Квадрат (вибролитьё)

размер: 25,0 см \* 25,0 cм
толщина: 2,5 cм; 1м2=16шт
Цена Серый 1350 тг/кв.м

 Красный 1400 тг/кв.м

#

# Ромбик (вибролитьё)

размер: 30,0 см \* 30,0 см
толщина: 3,0 см; 1м2=11,1шт
Цена Серый 1400 тг/кв.м

 Красный 1450 тг/кв.м

|  |  |
| --- | --- |
| Кирпич (вибролитьё)размер**:** 10,0 см \* 20,0 смтолщина: 6,0 смЦена Серый 1400 тг\кв.м  Красный 1500 тг\кв.м | [Czworokąt 10/1] |



**Водосток (вибролитьё)**

размер: 35,0 \* 25,0 cм
толщина: 8,0 cм
Цена Серый 320 тг/шт


# Бордюр (вибролитьё)

размер: 50,0 \* 21,0 cм
толщина: 7,0 cм
Цена Серый 350 тг/шт

 Красный 370 тг/шт

**Крышка для заборов, парапетов (вибролитьё)**

размер: 39,0\*39,0 см

толщина: 6,5 см

Цена Красная 360 тг/шт



**Крышка для заборов, парапетов (вибролитьё)**

размер: 50,0\*50,0 см

толщина: 6,5 см

Цена Серая 500 тг/шт

|  |  |
| --- | --- |
| Балясины (вибролитьё)размер: 83,0\*24,0 смЦена Серая 550 тг/шт | [Tralka 91/3] |

**Цены указаны с учетом НДС**

**Условия поставки - самовывоз**

При отгрузки продукции на поддонах, оплачивается залог в размере **1000 тг** за поддон.

ТОО «Новый Город»

г. Караганда, ул.Казахстанская, 38

тел. факс 41-66-24

моб. тел. 8-701-521-19-02

8-701-521-18-50

E–mail: newgorodkz@mail.ru.

www.newgorod.kz



Прайс-лист на теплозащитное покрытие “RE-THERM”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем партии | От 10000л | От 5000л | От 1000л | От 200л | До 200л |
| Процент дисконта | 20% | 13% | 7% | 5% |  |
| Стоимость в тг за 1л. «СТАНДАРТ» | 1600 | 1740 | 1860 | 1900 | 2000 |
| Стоимость в тг за 1л. «АНТИФРИЗ» | 1760 | 1900 | 2046 | 2090 | 2200 |
| Стоимость в тг за 1л. «ФРОСТ» | 2240 | 2430 | 2600 | 2660 | 2800 |

Цены указаны с учетом НДС 12%

**Примечание**: Расход теплозащитного покрытия “RE-THERM” составляет ≈1л на 1м² при толщине в 1мм.

Прайс-лист на гидроизоляционное покрытие “R-COMPOSIT”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем партии | От 10000л | От 5000л | От 1000л | От 200л | До 200л |
| Процент дисконта | 25% | 15% | 10% | 3,5% |  |
| Стоимость в тг за 1кг. | 1050 | 1190 | 1260 | 1350 | 1400 |

Цены указаны с учетом НДС 12%

**Примечание**: Расход гидроизоляционного покрытия “R-COMPOSIT” составляет ≈1,2кг на

1м² при толщине 1,5мм.