Правила перевозки детей в автомобиле 2018

По правилам дорожного движения водитель при движении автомобиля должен быть пристегнут ремнями безопасности и не перевозить непристегнутых пассажиров. Особое внимание уделяется безопасности перевозки детей. Разберемся детально:

* какие действуют правила перевозки детей в автомобиле;
* что такое «Детское удерживающее устройство»;
* какие существуют устройства для перевозки детей;
* какие требования предъявляются к детским удерживающим устройствам;
* каковы правила установки удерживающих устройств;
* какой штраф предусмотрен за неправильную перевозку детей;
* какие изменения в правилах нас ждут.

Что такое «Детское удерживающее устройство»

Понятие детского удерживающего устройства дано в ГОСТ Р 41.44-2005.

Согласно этого стандарта, детское удерживающее устройство - это совокупность элементов, состоящая из:

* лямок или гибких элементов с пряжками;
* регулирующих устройств;
* деталей крепления;
* и в некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья и/или противоударного экрана), которое прикрепляется к внутренней части кузова автомобиля.

Устройство должно быть сконструировано так, чтобы в случае столкновения или резкого торможения автомобиля уменьшить опасность ранения ребенка,  ограничить его подвижность.

Детские удерживающие устройства подразделяют на пять весовых групп:

группа 0 (group 0) - для детей массой менее 10 кг;  
группа 0+ (group 0+) - для детей массой менее 13 кг;  
группа I (group I) - для детей массой 9-18 кг;  
группа II (group II) - для детей массой 15-25 кг;  
группа III (group III) - для детей массой 22-36 кг.

Какие устройства можно использовать

Устройство можно использовать, если:

* оно соответствует весу и росту ребенка;
* его конструкция соответствует ГОСТ Р 41.44-2005.

Детские удерживающие устройства могут быть двух типов: цельные и нецельные.

**Цельные удерживающие устройства.**Представляют собой комплект всех элементов, необходимых для фиксирования ребенка в устройстве. Примеры: люльки, автокресла.



**Нецельные удерживающие устройства.**Включают в себя частичное удерживающее устройство, которое используется *в сочетании с ремнем безопасности для взрослых* и в совокупности образует детское удерживающее устройство в комплекте. Примеры: бустеры и адаптеры для ремня безопасности.



Правила установки удерживающих устройств в авто

По статистике самым безопасным местом является среднее сиденье заднего ряда. Самым опасным – переднее пассажирское кресло. Учитывайте эти данные при расположении удерживающих устройств в своем автомобиле.

Автомобильные кресла можно устанавливать как на переднем пассажирском сиденье, так и на заднем.

Если вы устанавливаете кресло спереди обязательно учитывайте конструкцию вашего автомобиля. Если в нем есть передняя пассажирская подушка безопасности, её необходимо отключать для детских кресел, обращенных назад.

